{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["水效领跑者"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"水效领跑者","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,3],[2,4,3,5],[5,0,5,5],[6,5,8,5],[9,0,9,5],[11,0,11,5],[15,0,15,5],[16,0,17,0],[16,5,19,5],[20,0,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["2024年广东省重点行业“水效领跑者”名单"]
["企业名称","产品","单位产品取水量m3/t",null,"企业水重复利用率（%）"]
[]
[null,null,"企业数据","规范要求值","企业数据","规范要求值"]
["纺织行业"]
["东莞德永佳纺织制衣有限公司","棉针织染整布",56.13,"《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T 18916.4-2022）\n先进值75",{"v":63,"d":"63.00"},"GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业\n≥45"]
["佛山市名杰纺织有限公司","棉机织染整布","0.88（m3/hm）","《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T 18916.4-2022）\n先进值1.1（m3/hm）",77.66]
["佛山市汇胜染整有限公司","牛仔色纱","0.42（m3/hm）","▬",82.26]
["钢铁行业"]
["宝钢湛江钢铁有限公司","粗钢",1.31,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n领跑值3.1、先进值3.9（粗钢生产：含焦化、冷轧）",{"v":99.4,"d":"99.40"},"GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业\n ≥97"]
["有色金属行业"]
["广东豪美新材股份有限公司","铝型材",7.58,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n先进值5.5（不需要表面处理）",{"v":94.1,"d":"94.10"},"《YST 781-2012  铝及铝合金管棒型材行业清洁生产水平评价技术要求》"]
["清远楚江铜业有限公司","铜板带材",5.58,"《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》",98.21,"《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》"]
["佛山市华鸿铜管有限公司"," 铜管材",2.21,"《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》",{"v":92,"d":"92.00"},"《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》"]
["造纸行业"]
["玖龙纸业（东莞）有限公司","涂布白纸板",5.65,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n领跑值12",{"v":96.6,"d":"96.60"},"GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业\n≥85"]
[null,"箱纸板",4.29,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n领跑值6",{"v":96.6,"d":"96.60"}]
["东莞顺裕纸业有限公司","瓦楞原纸",3.11,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n领跑值5",{"v":93,"d":"93.00"}]
["亚太森博（广东）纸业有限公司","非涂布印刷书写纸",4.87,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n领跑值12",93.96]
["石油化工行业"]
["中国石油化工股份有限公司广州分公司","原油",0.363,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n先进值0.41",99.04,"GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业\n≥97.5"]
["中国石油化工股份有限公司茂名分公司","乙烯",3.862,"《用水定额 第2部分：工业》（DB44/T 1461.2-2021）\n先进值7",{"v":98.7,"d":"98.70"},"GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业\n≥98"]
["注：相关数据基准年度为2023年度"]